Строительная ВИКТОРИНА

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА

Как переводится с древнегреческого слово «архитектор»?
а) Главный строитель;
б) Главный художник;
в) Мудрый геометр;
г) Старый скульптор.


Кто построил самую большую пирамиду?
а) Хеопс;
б) Хефрен.;
в) Рамсес;
г) Мавроди.


Кто первым ввёл термин ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ?
а) Джотто;
б) Фидий;
в) Леонардо да Винчи;
г) Калликрат.


Как называется архитектурно оформленный вход в здание?
а) Сайт;
б) Портал;
в) Блог;
г) Форум.


Как называется опирающаяся на своды цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания с окнами, служащая основанием купола?
а) Арфа; 
б) Барабан;
в) Гонг;
г) Рояль.


Название какого из этих видов сооружений произошло от одного из семи чудес света?
а) Обелиск;
б) Акведук;
в) Мавзолей;
г) Виадук.
(Мавзолей в Галикарнасе – одно из семи чудес света.)


Название какого архитектурного стиля переводится с французского как «империя»?
а) Готика;
б) Ампир;
в) Барокко;
г) Модерн.


Как называется ряд примыкающих друг к другу помещений, дверные проёмы которых расположены на одной оси, что создаёт сквозную перспективу интерьеров?
а) Анфилада;
б) Аркада;
в) Апартаменты;
г) Ареопаг.


Как называли строителя в старину?
а) Бондарь;
б) Бортник;
в) Зодчий;
г) Кормчий.
(Плотники на Руси были непревзойдёнными строителями. Без единого гвоздя им было под силу и церковь срубить, и мост навести. Но примерно с 10-го века стали возводиться и каменные сооружения. Название новой профессии произошло от стройматериала, из которого делался кирпич, – глины. В то время слово «глина» звучало как «зъдъ», или «зод». Отсюда и название профессии – зодчий.)


В какое озеро, согласно легенде, бросил свой топор зодчий Нестор, закончив строительство церкви в Кижах?
а) В Онежское;
б) В Ладожское;
в) В Байкал;
г) В Чебаркуль.


Название какого животного является фамилией знаменитого русского зодчего 16-го века?
а) Бык;
б) Конь;
в) Медведь;
г) Лев.
(Конь. Конь Фёдор Савельевич – строитель стен и башен Белого города в Москве и мощных крепостных стен в Смоленске.)


По настоянию Аристотеля Фиораванти, руководившего перестройкой Московского Кремля, был построен первый на Руси завод, выпускавший... Что?
а) Гвозди;
б) Молотки;
в) Кирпичи;
г) Бетон.


Название какой хозяйственной постройки в русских деревнях в переводе с тюркского означает «дворец»?
а) Амбар;
б) Хлев;
в) Сарай;
г) Сенник.


Согласно ГОСТу, все грани кирпича имеют свои названия. Как называется рабочая грань кирпича, расположенная параллельно основанию кладки?
а) Кровать;
б) Постель;
в) Диван;
г) Лежанка.
(Другие две грани кирпича называются ложок и тычок.)


Каков приблизительный вес стандартного (120х250х65 мм) кирпича без пустот (полнотелого)?
а) 0,5 кг;
б) 1 кг;
в) 2 кг;
г) 4 кг.


Как называется кирпич, предназначенный для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб?
а) Огнемётные;
б) Огнедышащий;
в) Огнеупорный;
г) Огнестрельный.
(Он выдерживает очень высокие температуры.)


Кто из глав нашей страны по своей основной профессии был строителем?
а) Л.И. Брежнев;
б) Д.А. Медведев;
в) Б.Н. Ельцин;
г) В.В. Путин.


Мастер с мастерком – это…?
а) Плотник;
б) Каменщик;
в) Сметчик;
г) Электрик.
(Мастерок – это рабочий инструмент каменщика.)


Какой тип фундамента существует?
а) Ленточный;
б) Шнурочный;
в) Платочный;
г) Кружевной.
(Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу фиксированной высоты и ширины, расположенную по периметру всего здания. Ленточные фундаменты обычно строятся для сооружения, у которого будут тяжелые стены и перегородки. Применяются они также для строительства зданий, у которых будет подвал или подполье. Обычно фундаменты ленточного типа применяются на участках с сухими грунтами.)


Как в архитектуре называют первый этаж здания?
а) Бельэтаж;
б) Цоколь;
в) Пентхаус;
г) Мансарда.
(Цокольный этаж.)


Какие стены есть в здании?
а) Слепые;
б) Глухие;
в) Немые;
г) Глупой.
(Глухая стена – сплошная стена без каких-либо проемов: дверных, оконных и пр.)


Как называется опорная стена дома?
а) Везущая;
б) Несущая;
в) Прыгающая;
г) Везесущая.
(Несущая стена служит опорой для балок и панелей перекрытия.)


Как называется деревянное сооружение, стены которого собраны из обработанных брёвен? 
а) Спил;
б) Скол;
в) Срез;
г) Сруб.
(Срубами в России были избы, бани, прясла и башни деревянных кремлей и прочие сооружения деревянного зодчества. Они собирались из рубленых бревен – отсюда и название.)


Назовите соотечественника самой знаменитой в мире стены.
а) Немец;
б) Россиянин;
в) Китаец;
г) Итальянец.
(Великая Китайская стена, видная даже из космоса.)


Как называется двойной альбом английской рок-группы «Пинк Флойд»?
а) «Фундамент»;
б) «Цоколь»;
в) «Стена»;
г) «Крыша».
(«The Wall», 1979 г.)


Как называется ниша в стене для кровати?
а) Альков;
б) Эркер;
в) Чертог;
г) Мезонин.


Как называется стеклянный просвет на крыше, а также остеклённый выступ в здании?
а) Крекер;
б) Эркер;
в) Анкер;
г) Эклер.


Как называется строительная машина для перемещения грузов посредством движущегося каната (цепи)?
а) Воронка;
б) Лебёдка;
в) Журавль;
г) Сорока.


С кем в паре работает крановщик при подъеме, перемещении строительных грузов?
а) Водопроводчик;
б) Штукатур;
в) Стропальщик;
г) Нормировщик.
(Стропальщик – рабочий выполняющий обвязку грузов для производства погрузочных-разгрузочных работ совместно с грузоподъёмным механизмом. Название профессии происходит от слова «строп» – преимущественно металлического троса с петлями, используемого для подвешивания груза к крюку подъемного крана.)


Что говорит такелажник крановщику, когда что-либо надо опустить вниз?
а) Вира!
б) Майна!
в) Земля!
г) Андеграунд!


Какая из этих команд НЕ из строительной лексики?
а) Вира!
б) Майна!
в) Харэ!
г) От винта!
(Вира! – поднимай, Майна! – опускай, Харэ! – стоп. Специальные профессиональные слова позволяют различать подаваемые команды даже при сильном шуме. А От винта! – это команда, которую лётчик винтового самолёта голосом подаёт перед запуском двигателя, чтобы выпускающий авиатехник отошёл от начинающего вращение винта.)


Как называется грузовой автомобиль с откидными бортами для транспортировки крупногабаритных строительных материалов?
а) Траулер;
б) Шаланда;
в) Сухогруз;
г) Линкор.


Что маляр использует для наружных работ?
а) Колыбельку.
б) Люльку.
в) Батут.
г) Ходули.
(Люлька – это небольшой помост для подъёма строительных рабочих и материалов.)


Над какой цифрой на клавиатуре компьютера расположен значок «крыша»?
а) Над цифрой 3;
б) Над цифрой 6;
в) Над цифрой 8;
г) Над цифрой 0.


Какой из литературных героев жил на крыше и считал себя самым лучшим в мире строителем?
а) Карлсон;
б) Щелкунчик;
в) Барон Мюнхгаузен;
г) Дядя Стёпа.


Как называются брусья, служащие основой крыши.
а) Сваи;
б) Колонны;
в) Стропила;
г) Перила.


Как называются надежные конструкции, которые используются в строительстве промышленных зданий, спортивных сооружений, мостов?
а) Ферма;
б) Ранчо;
в) Фазенда;
г) Хутор.


Как называется гребень крыши?
а) Конёк;
б) Телок;
в) Барашек;
г) Щенок.


Что из перечисленного не является кровельным материалом для крыш?
а) Шифер;
б) Черепица;
в) Рубероид;
г) Линолеум.


Крыша какого сооружения четырёхугольная с загнутыми вверх углами?
а) Обсерватория;
б) Пагода;
в) Сакля;
г) 


Какой из этих архитектурно-строительных терминов образован от имени архитектора?
а) Чердак;
б) Мансарда;
в) Пентхаус;
г) Лоджия.
(Мансарда – жилое помещение чердачного типа. Популярность дома с подобной архитектурой принёс француз Франсуа Мансар своей работой в Париже в середине XVII века. В 1630 году он впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой изломанной крышей носит название «мансарда» – по имени архитектора).


Какой архитектурно-строительный термин является разговорным синонимом слов «голова», «ум», «мозги»?
а) Балкон;
б) Лоджия;
в) Чердак;
г) Фундамент.


По какой кровле крыши дождик барабанит громче?
а) Шифер;
б) Черепица;
в) Толь;
г) Металлопрофиль.
(У него наименьшие звукоизоляционные показатели, но много других достоинств.)


Какой из строительных материалов НЕ используется для покрытия полов здания?
а) Линолеум;
б) Паркет;
в) Рубероид;
г) Ламинат.


Какого ремонтно-строительного термина НЕ существует?
а) Жидкие обои;
б) Мокрый фасад;
в) Тёплый пол;
г) Перфорированная крыша.


Как называется старейший инструмент штукатура для перенесения раствора?
а) Ворон;
б) Сокол;
в) Сорока;
г) Стриж.
(Когда-то это приспособление было деревянным, потом его стали изготавливать из алюминия. С сокола рабочий брал раствор штукатурной лопаткой и набрасывал на стену.)


Кто на стройке «работает с огоньком»?
а) Крановщик;
б) Каменщик;
в) Сварщик;
г) Штукатур.


Какая из этих «варочных» профессий – сугубо строительная?
а) Повар;
б) Архивариус;
в) Сталевар;
г) Сварщик.
(Хотя, если повар кормит строителей, то его тоже можно назвать строителем.)


Для сооружения каких конструкций здания опалубка НЕ применяется?
а) Фундамент;
б) Стена;
в) Перекрытие;
г) Кровля.
(Опалубка – это временная форма (обычно деревянная) для бетона, железобетона и подобных материалов, которая возводится прямо на месте строительства.)


Как в многоэтажном здании называется полностью огороженное место, простирающееся от пола приямка до перекрытия, для движения лифта?
а) Скважина;
б) Колодец;
в) Шахта;
г) Пещера.
(Лифтовая шахта.)


Как называется конструкция, которая укрепляется в проеме стены или перегородки и на которую навешивается дверное полотно?
а) Дверной ящик;
б) Дверной сундук;
в) Дверная коробка;
г) Дверная корзина.


Как называется завершающая горизонталь дверной коробки (верхний брус дверного проёма)?
а) Сутолока;
б) Притолока;
в) Поволока;
г) Волокита.


На что опирается притолока дверной коробки?
а) На два косяка;
б) На два стояка;
в) На два лежака;
г) На две штанги.


Как назывались окна, которые существовали В России с XIV века?
а) Красные окна;
б) Голубые окна;
в) Зелёные окна;
г) Чёрные окна.
(Красное, или косящатое окно — окно с рамой, обрамлённой косяками. Название «красное» окно получило не только из-за того, что обычно эти окна были украшены деревянной резьбой, но также и потому, что через такие окна в дом проникало много света.)


Как называется ниша в стене, имитирующая оконный проём?
а) Глухое окно;
б) Слепое окно;
в) Слуховое окно;
г) Немое окно.
(А слуховое окно существует. Это окно на скате крыши, чердачное окно.)


Какие конструкции здания бывают натяжными?
а) Потолки;
б) Стены;
в) Окна;
г) Полы.
(Натяжные потолки. Они помогают скрыть любые неровности, дефекты, коммуникации, не требуют ухода и косметического ремонта в течение всего срока эксплуатации. Натяжные потолки завоевали популярность во всем мире еще и благодаря разнообразию размеров, форм и цветовых решений.)


Как говорят о полностью построенном, готовом к заселению доме?
а) Сдаётся;
б) Капитулирует;
в) Проигрывает;
г) Смывается.


Какое из этих слов служит для обозначения жилища человека?
а) Домкрат;
б) Домна;
в) Домишко;
г) Домовина.
(Хоть маленький и плохенький, но жить в нем можно, чего не скажешь обо всех других понятиях.)


Какими бывают многоэтажные жилые дома?
а) Музейными;
б) Выставочными;
в) Галерейными;
г) Экспозиционные.
(В них для входа в квартиру служат открытые галереи, расположенные по одной стороне корпуса и соединённые лестницами и лифтами.)


Каким словом в 19-20 вв. в нашей стране называли важнейшие общественные здания?
а) Храм;
б) Дворец;
в) Терем;
г) Замок.
(Дворец пионеров, Дворец молодёжи, Дворец спорта, Дворец культуры, Дворец бракосочетания.)


Сколько этажей было в первом небоскрёбе, построенном в 1883 году в Чикаго, США?
а) 11;
б) 15;
в) 17;
г) 25.
(Это был Чикаго хоум иншуранс билдинг. Он имел всего 11 этажей. Первый же «настоящий» небоскрёб был возведён в 1913 году в Нью-Йорке и имел уже 60 этажей.)

Правильные ответы:
[bookmark: _GoBack]
1. а) Главный строитель;
2. а) Хеопс;
3. в) Леонардо да Винчи;
4. б) Портал;
5. б) Барабан;
6. в) Мавзолей;
7. б) Ампир;
8. а) Анфилада;
9. в) Зодчий;
10. а) В Онежское;
11. б) Конь;
12. в) Кирпичи;
13. в) Сарай;
14. б) Постель;
15. г) 4 кг;
16. в) Огнеупорный;
17. в) Б.Н. Ельцин;
18. б) Каменщик;
19. а) Ленточный;
20. б) Цоколь;
21. б) Глухие;
22. б) Несущая;
23. г) Сруб;
24. в) Китаец;
25. в) «Стена»;
26. а) Альков;
27. б) Эркер;
28. б) Лебёдка;
29. в) Стропальщик;
30. б) Майна!;
31. г) От винта!;
32. б) Шаланда;
33. б) Люльку;
34. б) Над цифрой 6;
35. а) Карлсон;
36. в) Стропила;
37. а) Ферма;
38. а) Конёк;
39. г) Линолеум.
40. б) Пагода;
41. б) Мансарда;
42. в) Чердак;
43. г) Металлопрофиль;
44. в) Рубероид;
45. г) Перфорированная крыша;
46. б) Сокол;
47. в) Сварщик;
48. г) Сварщик;
49. г) Кровля;
50. в) Шахта;
51. в) Дверная коробка;
52. б) Притолока;
53. а) На два косяка;
54. а) Красные окна;
55. б) Слепое окно;
56. а) Потолки;
57. а) Сдаётся;
58. в) Домишко;
59. в) Галерейными;
60. б) Дворец;
61. а) 11.





